Betrieb:	Unternehmernr.:

Nachweis der baulichen Anforderungen für besonders tiergerechte Haltung

(gemäß Anlage 1 der AFP-Richtlinien)

Anforderungen an die Haltung von Pferden

Beachte!

Eine Förderung einer Festmistlagerstätte oder einer (Stroh-)Lagerhalle ist nur im Zusammenhang mit einem Stallbau, der Anlage 1 (besonders tiergerechte Haltung) entspricht, möglich. Technische Erneuerungen einer vorhandenen Festmistlagerstätte sind nicht förderfähig.

Eine Förderung einer Festmistlagerstätte im Zusammenhang mit einem Stallbau nach Anlage 1 ist nur möglich, wenn

der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlagerraum (2 Monate für Huf- und Klauentiere, 5 Monate für sonstige Tiere) erreicht ist und

das Festmistlager von untergeordneter Bedeutung ist.

eine Mitnutzung für Festmist von Tieren der Urproduktion (z.B. Zuchtpferd) ist möglich, wenn dies von untergeordneter Bedeutung ist.

die Aufnahme von vorhabenfremden Festmist ist nicht zulässig.

Als Nachweise für die Förderung einer Festmistlagerstätte sind zusätzlich für die bautechnische Stellungnahme vorzulegen:

Angaben zu den Tierzahlen im IST und ZIEL

Angaben zu den Flächen im IST (Flächenverzeichnis) und ZIEL

Landwirtschaftliche Betriebsbeschreibung zum Bauantrag

Berechnung des Architekten zur Lagerraumgröße im IST und ZIEL

Nährstoffbeurteilungsblatt mit Güllebagger der LWK NRW

Mistcontainern können für die Berechnung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlagerraum nur herangezogen werden, wenn diese der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV-Verordnung) für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaft-Anlagen (JGS-Anlagen) und den „Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe (TRws)“ entsprechen. Es sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Bei einer Förderung eines Stallbaus nach Anlage 1 (besonders tiergerechte Haltung) ohne Errichtung einer Festmistlagerstätte ist außerdem ein langfristiger Pacht-/Abnahmevertrag (im ZIEL über die Dauer der Zweckbindung) vorzulegen.

1. Kriterium:

Mind. 5 % tageslichtdurchlässige Flächen (z. B. Lichtbänder, Fenster, Lochbleche, offene Flächen) in Bezug zur nutzbaren Stallgrundfläche.

(Z.B. Windschutznetze, Curtains, Lamellen und Spaceboard nur mit 50 % Lichtdurchlässigkeit berechnen)

Nachweis: (Bestätigung des Architekten mit Angabe der dauerhaft tageslichtdurchlässigen Fläche und der nutzbaren Stallgrundfläche)

2. Kriterium:

Es handelt sich um Anlagen oder Systeme zur Haltung in Gruppen (mind. 2 Pferde) mit Auslauf.

Nachweis: (Baupläne mit Lageplan, Grundriss, Schnittzeichnung, Baugenehmigung/-antrag, Bau-/Betriebsbeschreibung)

3. Kriterium:

Für jedes Pferd ist ein Fressplatz für Raufutter bereitzustellen, dessen Breite* dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.

*i.d.R. ausreichende Raufenbreite: bei Fressständen 80 cm, bei Reihe 70 cm, bei eckigen Formen 60 cm, runde Formen 30 cm)

Nachweis: (Einzeichnung von Fressplätzen auf Bauplänen / Zeichnungen mit Angabe der Anzahl, Form und Maß des Fressplatzes)

4. Kriterium:

Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden (z. B. Beton, Pflaster, Gummi) ausgestattet sein, der ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu (z. B. Stroh, Sägespäne, Kompost) versehen ist.

Nachweis: (Bestätigung des Architekten zum Stallboden, Angabe zur Einstreu)

5. Kriterium:

Ein besonderes Abteil für kranke, verletzte, unverträgliche oder neu eingestallte Tiere muss bei Bedarf eingerichtet werden können. Dieses muss mindestens Sicht-, Hör- und Geruchskontakt zu einem anderen Pferd gewährleisten.

Nachweis: (Baupläne, Selbsterklärung des Antragsstellers)

6. Kriterium:

Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren jederzeit (ohne Einschränkung) ein geeigneter Auslauf (mit Sand, Schotter, Pflaster etc. befestigte Fläche. Größe: mind. 150 m² / 2 Pferde und mind. 40 m² je weiteres Pferd bzw. mind. 116,6 m² / 2 Ponys und mind. 31,1 m² je weiteres Pony) zur Verfügung steht.

(i.d.R. in Anlehnung an die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten vom 09.06.2009, BMELV)

Nachweis: (Baupläne / Zeichnung, Baubeschreibung, Baugenehmigung aus denen u.a. zu entnehmen ist, dass der Auslauf genehmigt und dauerhaft mit der Liegefläche verbunden ist)

7. Kriterium:

Im Sommer (i.d.R. April - Oktober) muss den Pferden zusätzlich regelmäßig Weidegang (eingezäunte unbefestigte stallnahe Weidefläche) angeboten werden.

Nachweis: (Angabe zum Weidegang, ggf. auch im Investitionskonzept, Luftbild mit eingezeichneten Weideflächen und Treibgang)

8. Kriterium:

Die nutzbare Liegefläche muss mind. 9 m² je Pferd und mind. 7 m² je Pony betragen.

Nachweis: (Berechnung des Architekten der dauerhaft allen Tieren zur Verfügung stehenden nutzbare Liegefläche. Angabe zur Anzahl der Tiere über die Baubeschreibung, ggf. auch über das Investitionskonzept.)

____

Datum, Unterschrift (Architekt, Fachplaner)	Datum, Unterschrift (Bauherr)

Anlage

Kostenübersicht